# Train_RFID


<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
RFID硬件车号识别程序，支持识别结果上传web
读取到RFID原数据（含磁钢）会存储到日志目录中。
</p> 

### 目录结构
- app
  - config 配置文件
- resource 
  - 图片资源
- src 源码目录
  - common
  - ConfigUtil
  - interface
  - qt_source
  - serial
  - util

### 配置文件
```python
[base]
# 串口名
com_name=COM2
# 波特率
baud=19200
# 股道名
track_name=2
# 是否有磁钢
have_magnet_steel=true
# 需要识别的磁钢顺序
magnet_steel_order=8421
# 是否上传识别结果（上传接口见interface配置）
up_result=true
# 是否使用socket接口获取来车状态
use_socket_server=false

[interface]
# 接口IP
http_ip=192.168.2.108
# 接口端口
http_port=20004
# 获取token的接口地址
token_path=/api/token_path
# 上传识别结果的接口地址
up_result_path=/api/train-carriage/identification/rfid-save
# 接口用户名
username=guest_01
# 接口密码
password=d55b0f642e817eea24725d2f2a31dd08

[socket_server]
# socket 服务端IP
server_ip=172.18.160.1
# socket 端口
server_port=7000
```
